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Редица проучвания показват, че шумовият фактор има най-силно въздействие в урбанизирани райони с население над 100 000 жители. Транспортът, грешките в градоустройственото планиране, недостатъчната пропускателна способност на използваната транспортна мрежа, продължаващото застрояване на терени, разположени около шумни улици и булеварди и липсата на подходяща шумозащита са причина за високо шумово натоварване на населените места.
Град Русе е разположен в Централна Северна България, на брега на река Дунав, която е и граница с Република Румъния. Населението на града по данни от декември 2024 г. е 121 168 жители. Основни източници на шум в околната среда са автомобилният и железопътен транспорт, и промишлеността. През урбанизираната територия на града преминават участъци от основни национални и международни автомобилни и железопътни трасета. Промишлеността е обособена в две зони - източна и западна, като преобладават предприятия на леката, хранително - вкусовата, химическата промишлености, машиностроене и др.
РЗИ - Русе извършва измервания и изчисления на шума, съгласно „Програма за мониторинг на шума в урбанизираната територия на град Русе“, утвърдена от Главен държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев, д. м. на 28.4.2021 г. Програмата е изготвена, съгласно изискванията на Закона за защита от шума  в околната среда (ДВ бр.74/2005 г.); Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ бр. 3/2011 г.); Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006 г.) и Методика на Министерство на здравеопазването от 22.02.2007 г. 

І. НОРМАТИВНА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА ШУМА В ОКОЛНА СРЕДА.
МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА

Контролът и управлението на шума в урбанизираните територии се извършва съгласно:
· Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета „относно оценката и управлението на шума в околната среда”.
· Закон за защита от шума в околната среда (ДВ бр. 74/2005)
· Закон за здравето (ДВ бр. 70/2004)
· Наредба № 54 от 2010 г. на МЗ и МОСВ „за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда” (обн., ДВ, бр. 3 от 2011 г.). 
Оценката на шумовото натоварване в урбанизираните територии се извършва съгласно изискванията на „Методика за определяне броя, разположението и разпределението на пунктовете за мониторинг на шума, както и периодичността на измерванията и/или изчисленията на шумовите нива”, утвърдена от МЗ, 2007 г., в съответствие с посочените методи в Наредба № 6 от 2006 г. на МЗ и МОСВ „за показатели за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението” (обн., ДВ, бр. 58 от 2006 г). 
По утвърдената Програма за мониторинга на шума в урбанизираните територии на гр. Русе общият брой на пунктовете е 30, както и 10 пункта, в които се измерват нивата на проникващ шум и 4 функционални зони.
Мониторингът се извършва по показател L  - (усреднено еквивалентно) дневно ниво на шума, определящ степента на дискомфорт през дневния период на денонощието (7.00-19.00 ч.).



ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТРАНСПОРТЕН ШУМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД РУСЕ

Общият брой на пунктовете са 30. От тях върху територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик – 14 броя; върху територии, подложени на въздействието на релсов, железопътен и трамваен транспорт – 1 брой; върху територии с промишлени източници на шум – 7 броя и върху територии подлежащи на усилена шумозащита – 8 броя. В таблица 1 са изброени пунктове, наблюдавани на територията на гр. Русе. В същата таблица са показани измерената или изчислена стойност на еквивалентното ниво на шум.
Видът и състоянието на пътната настилка, наклон на улицата, степента на застрояване, брой на пътните платна и озеленяване са видни от протоколите (карти) за контрол на уличния шум.
Таблица 1.2. сравнява еквивалентните нива на шум за 2024 и 2025 г. и интензивността на транспортните потоци. Видно от таблицата е, че в 17 пункта се наблюдава увеличение, а в 10 пункта има намаление на броя на преминалите МПС. С най-голямо натоварване (най-голям брой преминали МПС) са: бул.„ Христо Ботев”, бул.„Цар Освободител”, бул.„Съединение”, бул.„Липник”, бул.„Скобелев”, бул.„Тутракан”, ул.„Плиска” и бул.„България”, които са улиците с най-висока интензивност на транспортните потоци и през 2025 г. 
Средното еквивалентно ниво на шума е увеличено в 15 пункта, намалено в 12. С високо ниво на шум са: бул.„Христо Ботев”, бул.„България”, бул.„Цар Освободител”, бул.„Тутракан”, бул.„Съединение“, бул.„Липник”, бул.„Трети март” и ул.„Плиска”. 
Таблица 1.3. сравнява максимални, средни и минимални еквивалентни нива на шум за 2024 и 2025 г.:
Максималните нива на шума са увеличени в 19 пункта, намалени в 5, а в 6 се запазват. Средните нива на шума са увеличени в 15 пункта, намалени в 12, а в 3 се запазват.  Минималните нива на шума са увеличени в 9 пункта, намалени в 13, а в 8 се запазват.
Таблица 1.4. сравнява еквивалентните нива на проникващ шум за 2024 и 2025 г. в 10 пункта. В 5 пункта има намаление на проникващия шум, в 5 той се увеличава.
Шумовите нива са над съответните гранични стойности в 30 % от пунктовете. Запазва се тенденцията, в пунктовете, разположени в близост до улици с интензивен автомобилен трафик, проникващия шум да е над граничните стойности.
Таблици 1., 1.2., 1.3. и 1.4. са дадени в приложение.

 III. ХИГИЕННА ОЦЕНКА ЗА ОБОСОБЕНИТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА УСИЛЕНА ШУМОЗАЩИТА В ГР.РУСЕ ЗА 2024 г.
В град Русе са обособени четири функционални зони. При определянето им е взето предвид местоположението, характера на дейност върху терените и транспортните средства, преминаващи в близост като основен източник на шум в градската среда. Измерванията са правени три пъти на ден, в три различни точки на всяка улица, два дни. Изчисленията са направени на основа на Приложение 3 от ,,Основни насоки в работата на ХЕС по определяне въздействието на околната среда върху здравето”.
Първа функционална зона (І ФЗ ) в град Русе е обособена около ДКЦ – 2 и УМБАЛ  „Медика - Русе”. Това е обект подлежащ на усилена шумозащита. Протеженията на участъка във ФЗ са съответно: 
· ул.“Рига” с lφ1 = 0,170 км с измерено еквивалентно ниво на шума 60,9 dB/А/
· ул.“Братислава” с lφ2 = 0,110 км с измерено еквивалентно ниво на шума 60,7 dB/А/
· граница φ3  с lφ3 = 0,150 км с измерено еквивалентно ниво на шума 53,7 dB/А/
· ул.“Нови Сад” с lφ3 = 0,110 км с измерено еквивалентно ниво на шума 54,2 dB/А/
Пределно допустимото ниво на звука за такава зона е 45 dВ/А/ през деня. За І ФЗ средното превишаване на допустимото шумово ниво е 12,4 dB/А/. Най-шумна е улица „Братислава“. Нивото на звука е 60,9 dB/А/. Тези заключения са направени след извършени изследвания на зоната и последвали изчисления. 
Втора функционална зона (ІІ ФЗ) в град Русе е около МГ „Баба Тонка “, включваща участъци от улиците съответно:
· ул. “П. Славейков”с lφ1 = 0,100 км с измерено еквивалентно ниво на шума 58,0 dВ/А/
· ул. “Иван Вазов” с lφ2 = 0,300 км с измерено еквивалентно ниво на шума 53,3 dB/А/
· ул. “К. Димчев”с lφ3 = 0,100 км с измерено еквивалентно ниво на шума 53,9 dB/А/
· бул. “Скобелев”с lφ4 = 0,400 км с измерено еквивалентно ниво на шума 61,3 dB/А/
Това е терен подлежащ на усилена шумозащита. Пределно допустимото ниво на звука за такава зона е 45 dВ/А/ през деня. След направеното изследване се вижда, че средното превишаване на допустимото шумово ниво за зоната е с 11,6 dВ/А/. Най-високо ниво на звука е по бул.”Скобелев” – 62,3 dВ/А/.
Трета функционална зона (ІІІ ФЗ) в град Русе е около УМБАЛ „Канев“ и ДКЦ-1 . Пределно допустимото ниво на звука при терени за болници е 45 dВ/А/ през деня. Тази зона обхваща участъци от улици съответно :
· ул. “Братя Обретенови” с lφ1 = 0,500 км с измерено еквивалентно ниво на шума 50,5 dB/А/
· улицата пред СБАЛПФЗ „Д-р Граматиков“ с lφ2 = 0,100 км с измерено еквивалентно ниво на шума 47,9 dB/А/
· ул.“Независимост” /ДКЦ 1/ с lφ3 = 0,700 км с измерено еквивалентно ниво на шума 58,1 dB/А/
· алея между „Парк на младежта“ и УМБАЛ „Канев“ с lφ4 = 0,300 км с измерено еквивалентно ниво на шума 51,9 dB/А/
Това е терен подлежащ на усилена шумозащита. При извършеното обследване на зоната се отчита, че средно превишаване на допустимото шумово ниво е 7,1 dB/А/. Най-шумна се очертава улица „Независимост”, пред ДКЦ 1 с измерено ниво на звука 58,1 dB/А/.
Четвърта функционална зона (ІV ФЗ) в град Русе е около СУ “Възраждане”. Теренът е зона за учебна дейност. Допустимото ниво на звука е 45 dB/А/ през деня. Обследвани са участъци от улиците:
· ул. “Плевен” с lφ1 = 0,220 км с измерено еквивалентно ниво на шума 48,4 dB/А/
· ул. “Студентска”с lφ2 = 0,220 км с измерено еквивалентно ниво на шума 59,0 dB/А/
· ул. “Мадарски конник” с lφ3 = 0,200 км с измерено еквивалентно ниво на шума 51,4dB/А/
· ул. “Воден”с lφ4 = 0,200 км с измерено еквивалентно ниво на шума 52,6 dB/А/
Това е терен подлежащ на усилена шумозащита. От направените изчисления се вижда, че средното превишаване на допустимото шумово ниво за зоната е с 7,9 dB/А/. Най-шумна е ул. „Студентска” с измерено ниво на звука 59,0 dB/А/.

След направените измервания и  изчисления може да се направят следните изводи:
1. Функционалните зони са подбрани в зависимост от характера на дейност на сградите в тях обекти, подлежащи на усилена шумозащита: здравни и учебни заведения
2. Във всяка функционална зона се очертава по една шумна улица.













III. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АКУСТИЧНАТА СРЕДА
Данните от извършените измервания, разпределени по диапазони на регистрираните шумови нива през 2025 г. в гр. Русе са представени в табл. 2.

	Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива през 2025 г.



	град
	общ брой пунктове
	Разпределение на шумовите нива по диапазони (в брой пунктове)

	
	
	под 58 dB(A)
	58-62 dB(A)
	63-67 dB(A)
	68-72 dB(A)
	73-77 dB(A)
	78-82 dB(A)
	над 82 dB(A)
	над ГС*

	РУСЕ
	30
	2
	2
	16
	9
	1
	0
	0
	23



От нея се вижда, че в диапазона под 58 dB/А/ има 2 пункта. В диапазона 58–62 dB/А/ има 2 пункта, в диапазона 63–67 dB/А/ има 16 пункта, в диапазона 68–72 dB/А/ има 9 пункта и в диапазона 73–77 dB/А/ – 1 пункт.

IV. ТЕНДЕНЦИИ
Данните за периода от 2014 до 2025 год. за разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива са представени в табл. 3 и 4.
Преобладаващият шум за гр.Русе е в диапазона 63–67 dВ - 16 пункта, 68–72 dВ –9 пункта 
Таблица 3
	Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива за периода 2014 - 2025 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	година
	общ брой пунктове
	Разпределение на регистрираните шумовите нива по диапазони, в брой пунктове

	
	
	под 58 dB(A)
	58-62 dB(A)
	63-67 dB(A)
	68-72 dB(A)
	73-77 dB(A)
	78-82 dB(A)
	над 82 dB(A)

	2014
	30
	5
	2
	13
	6
	4
	0
	0

	2015
	30
	6
	0
	15
	7
	2
	0
	0

	2016
	30
	4
	3
	13
	8
	2
	0
	0

	2017
	30
	6
	0
	14
	9
	1
	0
	0

	2018
	30
	4
	3
	13
	8
	2
	0
	0

	2019
	30
	4
	3
	12
	9
	2
	0
	0

	2020
	30
	5
	3
	11
	11
	0
	0
	0

	2021
	30
	2
	2
	17
	9
	0
	0
	0

	2022
	30
	2
	2
	16
	10
	0
	0
	0

	2023
	30
	2
	3
	15
	9
	1
	0
	0

	2024
	30
	2
	2
	18
	7
	1
	0
	0

	2025
	30
	2
	2
	16
	9
	1
	0
	0






















Таблица 4
	Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива за периода 2014 - 2025 г.,(%)


	година
	общ брой пунктове
	Разпределение на регистрираните  шумовите нива по диапазони, в %

	
	
	под 58 dB(A)
	58-62 dB(A)
	63-67 dB(A)
	68-72 dB(A)
	73-77 dB(A)
	78-82 dB(A)
	над 82 dB(A)

	2014
	100%
	16,67
	6,67
	43,33
	20,00
	13,33
	0,00
	0,00

	2015
	100%
	20,00
	0,00
	50,00
	23,33
	6,67
	0,00
	0,00

	2016
	100%
	13,33
	10,00
	43,33
	26,67
	6,67
	0,00
	0,00

	2017
	100%
	20,00
	0,00
	46,67
	30,00
	3,33
	0,00
	0,00

	2018
	100%
	13,33
	10,00
	43,33
	26,67
	6,67
	0,00
	0,00

	2019
	100%
	13,33
	10,00
	40,00
	30,00
	6,67
	0,00
	0,00

	2020
	100%
	16,67
	10,00
	36,67
	36,67
	0,00
	0,00
	0,00

	2021
	100%
	6,67
	6,67
	56,67
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2022
	100%
	6,67
	6,67
	53,33
	33,33
	0,00
	0,00
	0,00

	2023
	100%
	6,67
	10,00
	50,00
	30,00
	3,33
	0,00
	0,00

	2024
	100%
	6,67
	10,00
	50,00
	30,00
	3,33
	0,00
	0,00

	2025
	100%
	6,67
	6,67
	60,00
	23,33
	3,33
	0,00
	0,00



Следващата диаграма показва тенденциите през периода 2017-2025 г. на процента нестандартни измервания:




ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРКИ
За намаляване на шумовото натоварване в урбанизираната територия на град Русе препоръчваме на Община Русе:
1. да осъществява контрол за качеството на изпълнение на основни и текущи ремонти и реконструкции на уличните настилки и мрежа;
1. да насърчава озеленителните и залесителни мероприятия;
1. да продължи наложилата се практика за поставяне на ограничители на скоростта върху пътното платно пред обектите, подлежащи на засилена шумоизолация.


	Таблица 1
	
	
	

	Пункт (вид, адрес)
	Измерена/изчислена стойност на еквивалентно ниво на шума dB(A)
	Норма на граничната стойност dB(A)
	над/под нормата



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	І. Пунктовете върху територии, прилежащи към пътни, железопътни и въздушни трасета.
	[bookmark: _GoBack] 
	 
	 

	1. Пунктове върху територии,  подложени на  въздействието на интензивен автомобилен трафик
	 
	 
	 

	1.1.БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 96, ОУ ''АЛ. КОНСТАНТИНОВ''
	72,3
	60
	над нормата

	1.2.БУЛ.”СКОБЕЛЕВ” 40 А
	67,3
	60
	над нормата

	1.3. УЛ.”ПЛИСКА” 4, Ж.Б. “ПРЕСЛАВ”
	67,2
	60
	над нормата

	1.4. УЛ.”ПЛИСКА” 122, Ж.Б. “РОДОПА”
	68,2
	60
	над нормата

	1.5.БУЛ.”ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” 108, Ж.Б 15
	67,8
	60
	над нормата

	1.6. БУЛ.”ЛИПНИК” 62, Ж.Б. “АНГЕЛ ГЛАВЧЕВ”
	68,3
	60
	над нормата

	1.7. УЛ.”СЕНТ УАН” , УЛ. “ЧЕПИНО” 4
	66,1
	60
	над нормата

	1.8. УЛ.”НИКОЛАЕВСКА” 52, Ж.Б. “ЯРЕБИЧНА”
	64,7
	60
	над нормата

	1.9. БУЛ.”ЛИПНИК” 110, Ж.Б. “СЛАВИЯ”
	68,5
	60
	над нормата

	1.10. БУЛ.”СЪЕДИНЕНИЕ” 25
	68,1
	60
	над нормата

	1.11. УЛ.”ПАНАЙОТ ХИТОВ” , Ж.Б. “АФРОДИТА”
	61,1
	60
	над нормата

	1.12. УЛ.”БОЗВЕЛИ” 22, Ж.Б. “ВЯРА”
	68,2
	60
	над нормата

	1.13. УЛ.”НИКОЛАЕВСКА” 74, Ж.Б. "ЖИТЕН КЛАС"
	60
	60
	под нормата

	1.14. УЛ.”ХАН КРУМ” 11
	67,2
	60
	над нормата

	2.Пунктове върху територии, подложени на въздействието на релсов, железопътен и трамваен транспорт
	 
	 
	 

	2.1. БУЛ.”МИДИЯ-ЕНОС” №1, Ж.Б. “ИВ.ДИМИТРОВ” 
	67,4
	65
	над нормата

	3. Пунктове върху територии, подложени на въздействието на авиационен шум .
	0
	 
	 

	ІІ. Пунктовете върху територии с промишлени източници на шум-производствено-складови територии и зони.
	 
	 
	 

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. УЛ.”МАРИЯ ЛУИЗА” 29, "АРДА" АД
	67,6
	70
	под нормата

	2. БУЛ."ТРЕТИ МАРТ” 44, "ПРИСТА ОЙЛ" АД
	68,3
	70
	под нормата

	3. БУЛ.”ТРЕТИ МАРТ” , “ФАЗАН” АД
	68,7
	70
	под нормата

	4. БУЛ.”ТУТРАКАН” 23 , "ИНТЕРТРЕЙД" АД
	69,1
	70
	над нормата

	5. БУЛ. “ХРИСТО БОТЕВ” 1, "СЕТ" АД
	74,9
	70
	над нормата

	6. УЛ.”ТИЧА” 14, "Н. КИРОВ" ЕАД
	66,3
	70
	под нормата

	7. УЛ.”ШИПКА” 18, "СПАРКИ" АД
	65,2
	70
	под нормата

	ІІІ Пунктовете върху територии, подлежащи на усилена шумозащита
	 

	1.Жилищни зони и територии 
	 
	 
	 

	1.1. УЛ.”ДОРОСТОЛ”, ДСХ “ВЪЗРАЖДАНЕ”
	67,3
	45
	над нормата

	1.2. УЛ.”19-И  ФЕВРУАРИ” №10
	67,9
	45
	над нормата

	1.3. УЛ.”ВАПЦАРОВ” №20 , КЦПЛУ
	67,7
	45
	над нормата

	2. Зони за обществен и индивидуален отдих
	 
	 
	 

	2.1. МЛАДЕЖКИ ПАРК
	42,5
	45
	под нормата

	3. Зони за лечебни заведения и санаториуми
	 
	 
	 

	3.1. УЛ.”БОРИСОВА” 36, МЦ 1
	67,5
	45
	над нормата

	4. Зони за научно-изследователска дейност
	 
	 
	 

	4.1. БУЛ.”ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 185, ВУАРР
	71,8
	45
	над нормата

	4.2. УЛ."СТУДЕНТСКА", РУ “А. КЪНЧЕВ”
	66,8
	45
	над нормата

	5.Тихи зони, извън урбанизираните територии
	 
	 
	 

	5.1. ТИХА ЗОНА, ДВД “ПРИСТА"
	54
	40
	над нормата

	Общ брой на пунктовете с нивата над нормата
	23




Разпределение на шумовите нива по диапазони (в брой пунктове)	под 58	58-62	63-67	68-72	73-77	78-82	над 82	над ГС	2	2	16	9	1	0	0	23	












2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	86	89	89	85	89	83	81	83	85	


East	1st Qtr	2nd Qtr	3rd Qtr	4th Qtr	20.399999999999999	27.4	90	20.399999999999999	West	1st Qtr	2nd Qtr	3rd Qtr	4th Qtr	30.6	38.6	34.6	31.6	North	1st Qtr	2nd Qtr	3rd Qtr	4th Qtr	45.9	46.9	45	43.9	
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